FreeCAD

(Ich benutze derzeit die Version 0.20)

Referenzwerte und Berechnungen

Es besteht die Möglichkeit konstruierte Werte von Skizzen in den Tabellen zu benutzen.

Allerdings kann es schnell passieren ungültige Zirkelbezüge zu erzeugen.

Um das zu verhindern:

Zwei (oder mehrere) Tabellen anlegen: Eine für die Eingaben und eine zweite für Berechnungen

Eine (oder mehrere) Hilfsskizze anlegen in der Konstruktionen zur Ermittlung von Werten erstellt werden

Die Werte dürfen nur in einer Richtung „weitergegeben“ werden (s.a. Diagramm)

z.B.: Vermeide Berechnungen in der Tabellen Eingaben die Werte aus der Tabelle Berechnungen oder aus (Hilfs-)Konstruktionen verwenden.

Um Werte aus der (Hilfs-)Konstruktion zu erhalten:

[«Dokumentname»#]«Skizze».Constraints.Referenzname

Dokumentname ist nur sinnvoll, wenn die Skizze auch in einem anderem Dokument ist!

Teile zueinander Ausrichten

Standard "Ausrichten"

Wähle das Referenzobjekt aus. Dies wird das feste Objekt sein und nicht geändert werden.

Halte die StrgTaste gedrückt, während du das Objekt auswählst, dessen Platzierung du ändern möchtest.

Wähle die Bearbeiten → Ausrichtung… Option aus dem Menü.

Ein neues Fenster erscheint im Hauptansichtsbereich. Dieses Fenster besteht aus zwei Ansichten: links wird das bewegliche Objekt angezeigt, rechts das festgelegte.

Lege das erste Punktpaar durch Klicken auf einen Punkt in jeder Ansicht fest. Dieses Punktpaar wird zum Bewegen des beweglichen Objekts verwendet.

Lege einen oder zwei weitere Punktpaare, wenn du auch das bewegliche Objekt drehen möchtest.

Rechtsklicke auf eine der Ansichten, und wähle im Kontextmenü die Option Ausrichten, um den Befehl abzuschließen.

Quelle: FreeCAD Wiki

Mit Assembly Workbench "A2Plus"

Verwendbare Teile müssen vollständig beschränkt sein um sie zusammenzufügen.

TBD

Grafiken druckbar machen

Um gemalte (eingescannte, …) Grafiken in Bilder (wie Ausmalbilder) druckbar zu machen:

Grafiken druckbar machen

Mesh in Form umwandeln

Um ein Mesh (z.B. .stl Datei) in ein weiter zu verarbeitbares solides Modell umzuwandeln, sind folgende Schritte nötig:

In Arbeitsbereich „Parts“ wechseln

Mesh importieren (oder öffnen)

Mesh auswählen und über das Menü Formteil –> Form aus Dreiecksnetz erstellen… ausführen

Mesh ausblenden

Soeben erzeugte Form auswählen und über das Menü Formteil –> Festkörper erzeugen ausführen

Form ausblenden

Sollte dieser Schritt nicht funktionieren, kann einfach mit dem nächsten Schritt weiter gemacht werden.

Soeben erzeugten Festkörper auswählen und über das Menü Formteil –> Kopie erstellen –> Form aufbereiten ausführen

Festkörper ausblenden

Nach Arbeitsbereich „Part Design“ wechseln

Soeben aufbereitete Form auswählen und (Part Design –>) Körper erstellen ausführen

Base Feature auswählen

Nach Arbeitsbereich „Draft“ wechseln und über das Menü Werkzeuge –> Raster umschalten das Hintergrund-Gitter ausblenden.

Nach Arbeitsbereich „Part Design“ (oder „Part“) wechseln und nun kann das Modell weiter bearbeitet oder z.B. im .STEP Format gespeichert werden.

Nach dem Bearbeiten kann der barbeitete Festkörper über das Menü Formteil –> Kopie erstellen –> Form aufbereiten noch mal bereinigt werden.

Parametrisierung

Zu Arbeitsbereich Spreadsheet wechseln

Neue Tabelle erstellen

Tabelle mit gewünschten Werten erstellen

Den benötigten Zellen (mit den Werten) Aliase erstellen (re. Maustaste → Eigenschaften → Alias)

Diese Aliase können dann bei allen möglichen Werten im Modell benutzt werden (klick auf [f(x)] im Wertefeld)

Bei parametrisierten Projekten immer unveränderliche Referenzebenen verwenden

externe Objektreferenzen funktionieren nicht und werden bei Änderungen von Werten zerstört

Abschrägungen funktionieren auch nicht zuverlässig, hierfür besser Pockets verwenden.

Dokumente

Seite	Stand	Version	Beschreibung	Kategorien	Zuletzt geändert	Letzte Zusammenfassung
Blender	In Arbeit	Anleitung, CAD, FDM-Druck, SLA-Druck	01.01.1970 01:00
Blender Tastenkürzel	In Arbeit	21.0406	Tastenkürzel	Anleitung, CAD, FDM-Druck, SLA-Druck	31.03.2024 22:46	↷ Seite von cad:anleitung:blenderhotkeys nach anleitung:3d-druck:apps:blender:hotkeys verschoben und umbenannt
Blender: Skulpturen erstellen	In Arbeit	21.0401	CAD, FDM-Druck, SLA-Druck	31.03.2024 22:46	↷ Seite von cad:anleitung:sculpture1 nach anleitung:3d-druck:apps:blender:sculpture1 verschoben
FreeCAD	Fortlaufend	25.0705	FreeCAD	Anleitung, CAD, FDM-Druck, SLA-Druck	01.01.1970 01:00
FreeCAD Addons	Überprüfen	20.0227	Anleitung, CAD	01.01.1970 01:00
LeoCAD	Fortlaufend	23.1022	Virtual LEGO CAD Software	Anleitung, CAD, FDM-Druck, SLA-Druck	22.10.2023 16:42
OnShape	In Arbeit	01.01.1970 01:00
Artikel Info
Beschreibung	Anwendungshinweise für CAD Zeichnungen in FreeCAD
Stand	Fortlaufend
Version	23.0517
Kategorien	, , ,