3D Druck Grundlagen

Druckgerechtes Konstruktions Regeln

Überhänge möglichst nicht flacher als 45°

Unter senkrechten Löchern, die über einen Hohlraum liegen, eine geschlossene Decke von 1 bis 2 Layern legen

Senkrechte Löcher ca. 0,2 bis 0,3 mm größer zeichnen

Sollen zwei Teile satt, aber ohne zu klemmen, ineinanderpassen, umlaufender Spalt von 0,15mm (max 0,2mm)

Druck-Parameter

Wanddicke 1.2 mm ⇒ 3 Wandlinien

mindestens auch für obere und untere Schicht (→ „Obere/Untere Dicke“)

Links

Online-Datenbanken-fuer-3D-Modelle

Best Sites for Free STL Files

Thingiverse

Marlin GCode Dokumentation

Materialien