In FreeCAD

FreeCAD

Zu „Draft“ Workbench wechseln

Neues Projekt starten

Datei → Neu

Vektor-Grafik importieren

Datei → Importieren

SVG as geometry (importSVG)

Grafik evtl. bearbeiten (bereinigen, druckbar machen)

Pfade kombinieren (zusammenfassen)

Zu „Part“ Workbench wechseln

Pfade markieren und kombinieren

Formteil → Verbinden → Objekte verbinden
oder: Flächenverbund → Erzeuge Verbund

Größe anpassen

Wieder zur „Draft“ Workbench wechseln

Verbund klonen: Änderung → Klonen

Der Klon kann nun skaliert werden: Eigenschaft - Draft - Scale (in der Eigenschaften-Tabelle)

Verbundenes Objekt zu einer Skizze umwandeln

Wieder zur „Draft“ Workbench wechseln

Änderung → Entwurf zu Skizze
je nach Komplexität und Rechnerleistung kann das etwas dauern…

Skizze überprüfen und reparieren
je nach Komplexität und Rechnerleistung kann das etwas dauern…

Zu „Sketcher“ Workbench wechseln

Sketch → Skizze überprüfen…

Evtl. muss die Skizze neu berechnet werden

Mit der Skizze kann nun weitergearbeitet werden

Artikel Info
Beschreibung	Grafiken für 3D-Druck umwandeln
Stand	Fertig
Version	23.1029
Kategorien	, , ,