Grafiken druckbar machen

Arbeitsschritt:	Allgemeines
Thema:	Grafiken druckbar machen

Das anschießend beschriebene Verfahren eignet sich für einfachere Grafiken wie z.B. Logos, aber nicht für sonstige Bilder und Photos.

Scans, Logos, Symbole, etc. aus kann man auch ohne umständliches Nachzeichnen für den 3D-Druck verwenden. Dafür muss die Grafik aber entsprechend aufbereitet werden.

Erstellen einer Vektor Grafik aus Bitmap

In FreeCAD

FreeCAD

Zu „Draft“ Workbench wechseln

Neues Projekt starten

Datei → Neu

Vektor-Grafik importieren

Datei → Importieren

SVG as geometry (importSVG)

Grafik evtl. bearbeiten (bereinigen, druckbar machen)

Pfade kombinieren (zusammenfassen)

Zu „Part“ Workbench wechseln

Pfade markieren und kombinieren

Formteil → Verbinden → Objekte verbinden
oder: Flächenverbund → Erzeuge Verbund

Größe anpassen

Wieder zur „Draft“ Workbench wechseln

Verbund klonen: Änderung → Klonen

Der Klon kann nun skaliert werden: Eigenschaft - Draft - Scale (in der Eigenschaften-Tabelle)

Verbundenes Objekt zu einer Skizze umwandeln

Wieder zur „Draft“ Workbench wechseln

Änderung → Entwurf zu Skizze
je nach Komplexität und Rechnerleistung kann das etwas dauern…

Skizze überprüfen und reparieren
je nach Komplexität und Rechnerleistung kann das etwas dauern…

Zu „Sketcher“ Workbench wechseln

Sketch → Skizze überprüfen…

Evtl. muss die Skizze neu berechnet werden

Mit der Skizze kann nun weitergearbeitet werden

Artikel Info
Beschreibung	Grafiken für 3D-Druck umwandeln
Stand	Fertig
Version	23.1029
Kategorien	, , ,