Artikel veraltet Dieser Artikel ist nicht mehr aktuell!

Artikel Info
Beschreibung	Eignung der Druckoberflächen (glatt, rauh, Kleber, Haarspray, ...) mit Materialien
Stand	Obsolet
Version	21.1213
Kategorien	,

Druckplatten für FDM Druck (Wanhao i3p)

Eignung der Druckoberflächen (glatt, rauh, Kleber, Haarspray, …) mit Materialien

Material	Federstahl glatt	… mit Kleber	mit Haarspray	Folie	Federstahl rau
ABS	✘	♦	♦	✔	✔
kleine Modelle mit 0.2 mm Nozzle
ASA
PETG	✘	✔
PLA	✔	✔	♦	✔
PLA Bronze	✘	♦	♦	✔	✔
Haftet relativ schlecht
PLA Holz	✘	✘	✘	✔	✔
Nozzle: Mindestens 0.4 mm
TPU	✔	✔	✘	✘
Haftet zu fest