@@Filament@@ (@@Hersteller@@)

Material

Hersteller	@@Hersteller@@
Produkt	@@Filament@@
Material	@@Material@@
Dichte	– g/cm³
Schmelzpunkt	– °C
Wärmebeständigkeit 1) bzw. Glasübergangstemperatur	– °C
Farbe	@@Farbe@@
Preis/g	- €

Druckinfos

Basis Material Profil	Generic → PLA
Material Profil	–
Warp-Neigung	niedrig \ mittel \ hoch
Druckplatte	200um2) Düse	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh
400um2)	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh
600um2)	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh
800um2)	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh

Materialprofil

Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert 3) Wanhao Duplicator 3 Plus
Druck-Temperatur	a - b °C	- °C
Heizbett-Temperatur	0 - 110 °C	- °C
Einzugsabstand	1.0 mm 4) s.a. „Wanhao i3 Plus (JHE)“	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	25 mm/s	25 mm/s
Lüfterdrehzahl	100 %	100 %

Cura Materialprofile (in Git)

Qualitätsprofil

Einstellung	Vorgabe Hersteller	Eigener Wert 0.2 mm	Eigener Wert 0.4 mm	Eigener Wert 0.6 mm
Anpassung Druck-Temperatur	n.a.	+/- 0 K	+/- 0 K	+/- 0 K
Druckplatten-Haftung	k.A.	Keine, Skirt, Brim, Raft	Keine, Skirt, Brim, Raft	Keine, Skirt, Brim, Raft
Lüfterdrehzahl Start	k.A. %	0 %	0 %	0 %
Lüfterdrehzahl Schicht	k.A.	2	2	2
Druckgeschwindigkeit	- mm/s	- mm/s	- mm/s	- mm/s
Linienbreite	100 %	100 %	100 %
Abstand Raft/Stützstruktur 5) Luftspalt/Z-Abstand	0,3 / 0,1 mm	0,3 / 0,1 mm	0,3 / 0,1 mm	0,3 / 0,1 mm
Coasting 6) Nachlauf, Drucken im Leerlauf
Hinweis

Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.

Cura Qualitätsprofile (in Git)

Testdrucke

N/A

Links

Datenblatt

3D Druck Grundlagen FDM

profile

Vorlagen Status
Status	In Arbeit
Reviewed	2021/03/01