LeoCAD

Virtual LEGO CAD Software

LeoCAD - Virtual LEGO CAD Software

Download bei Heise

LeoCAD Modell für 3D-Druck exportieren

In LeoCAD:

Datei → Exportieren → Wavefront…

Datei benennen und Speichern

In Zielanwendung:

FreeCAD:

Datei → Importieren

Datei auswählen

Wavefront

BambuStudio

Kann einfach hinzugefügt werden

MeshLab

File → Import Mesh

Datei auswählen

Die Skalierung passt beim importieren nicht, ist zu groß. Die Maße der Modelle werden in „LEGO Dimension Unit“ gespeichert. Das Modell muss also im Zielprogramm skaliert werden. LDU mm Skalierung 1 0.4 40%

}

Artikel Info
Beschreibung	Virtual LEGO CAD Software
Stand	Fortlaufend
Version	23.1022
Kategorien	, , ,