Boot von USB

Der Raspberry Pi 3+ kann das

Bei Raspberry Pi 3B, 3B+, 3A+ und Raspberry Pi 2B v1.2 kann das eingeschalten werden.

Andere Modelle unterstützen das nicht

Zur /boot/config.txt folgenden Eintrag hinzufügen:

program_usb_boot_mode=1

und Raspberry neu starten.

Check:

$ vcgencmd otp_dump | grep 17:

sollte folgendes Ergebnis ausgeben:

17:3020000a

Wenns passt dann in der /boot/config.txt den vorher eingefuegten Eintrag wieder entfernen: (Letzte Zeile muss leer sein) Die SD-Karte wird jetzt nicht mehr benoetigt.

Das USB-Laufwerk wie bei einer SD-Karte auch mit dem gewuenschten Betriebsystem bespielen.

Quelle: www.raspberrypi.org/documentation